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Michałów, dn.  10-03-2023 r
GKH.6220.4.2022
DECYZJA nr 4/2022
o środowiskowych uwarunkowaniach 

	Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt.2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz  art. 84 i 85 ust. 1 i ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r	o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa	w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)  i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz  § 3 ust. 1 pkt. 47  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku  Pana Rafała Kasprzyka zam. Wrocieryż 47, 28-411 Michałów 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i użytkowanie zakładu produkcji peletu” planowanego do realizacji na działce nr ewid . 333 obręb Wrocieryż, gmina Michałów
ORZEKAM
I. Brak potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i użytkowanie zakładu produkcji peletu” planowanego do realizacji na działce nr ewid . 333 obręb Wrocieryż, gmina Michałów
II. Ustalam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:
1. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
2. Wykonawca prac winien  posiadać sorbenty  służące  do minimalizacji skutków potencjalnych wycieków substancji ropopochodnych.
3. Zaopatrzenie w wodę należy realizować za pośrednictwem sieci wodociągowej.
4. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić regularny ich wywóz przez uprawnione podmioty.
5. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe należy odprowadzać do szczelnego,  bezodpływowego zbiornika – szamba, 
a docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej.
6. Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia (odpady budowlane) należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, na szczelnym podłożu, w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub zbiornikach, a następnie należy przekazać je uprawnionym odbiorcom. 
7. Na etapie realizacji, użytkowania  i likwidacji zamierzenia należy prowadzić gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę odpadami 
w sposób zabezpieczający przed negatywnym wpływem na środowisko gruntowo-wodne.
8. Realizacja prac nie może powodować zmiany stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
III. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
[bookmark: _Hlk127348732]Pan Rafał Kasprzyk zam. Wrocieryż  47, 28-411 Michałów	w dniu 17-10-2022 r zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa i użytkowanie zakładu produkcji peletu” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 333 obręb Wrocieryż, gmina Michałów.
         Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie  nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.	                                  
         Planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt.2 w/w ustawy mogących wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wymienionych w z § 3 ust. 1 pkt. 47  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm). 
         A zatem w dniu 02-11-2022 r, pismem znak: GKH.6220.4.2022  Wójt Gminy Michałów wszczął postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji
 o środowiskowych uwarunkowaniach  dla w/w przedsięwzięcia.
         Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	
         Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu  02-11-2022 r do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju  oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o wyrażenie opinii, w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. 	
           Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach,  pismem znak: WOO-II.4220.403.2022.MW2 z dnia 02-01-2023r, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju pismem znak NZ.9022.6.77.2022 z dnia 10-11-2022 r, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: KR.ZZŚ.1.435.191.2022.MN 
z dn. 08-02-2023 r   wyrazili opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
          Biorąc pod uwagę otrzymane opinie oraz po przeprowadzeniu własnej – uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r	 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) - analizy dostarczonych  wraz z wnioskiem  materiałów Wójt Gminy Michałów uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko i sporządzać raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
          Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego organ poinformował strony zawiadomieniem znak: GKH.6220.4.2022 z dn. 15-02-2023 r 
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z możliwością zapoznania się  z materiałami  sprawy  oraz wypowiedzenia się.	                         
         W przewidzianym terminie żadna ze stron nie skorzystała z tego prawa.
         Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy ooś, w uzasadnieniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy zawrzeć informacje o uwarunkowaniach. O których mowa w art. 63 tej ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.	
           W myśl powyższych przepisów  przy stwierdzeniu  braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uwzględniono następujące uwarunkowania:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:	
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:
Przedmiotem przedsięwzięcia jest instalacja do produkcji peletu z surowców pochodzenia roślinnego na działce o nr ewid. 333 obręb 0017 Wrocieryż, gmina Michałów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie.
           Dla terenu przedmiotowej inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi ok. 0,16 ha i wg mapy ewidencyjnej oznaczona jest symbolem  użytku RIVa. Obecnie działka stanowi  niezabudowany, nieogrodzony teren, na którym prowadzona jest uprawa zbóż. Nie występują na niej drzewa i krzewy. 	
          Na terenie przewidzianym pod przedsięwzięcie nie występują chronione gatunki roślin, grzybów oraz siedliska przyrodnicze podlegające ochronie. Planowane zamierzenie  inwestycyjne  zlokalizowane jest na terenie  Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru  Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują ustalenia uchwały nr XXXV/622/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r dotyczącej wyznaczenia  Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru  Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013 r. poz. 3314).
         W ramach realizacji przedsięwzięcia  przewiduje się:	
- budowę budynku produkcyjno-magazynowego o powierzchni zabudowy do 80 m2, w którym zainstalowana zostanie linia do produkcji peletu obejmująca: peleciarkę, młyn bijakowy, wago-pakowarkę, filtry workowe oraz kompresor,
- montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe o pojemności do 5m3, 
- utwardzenie  ok. 140 m2 powierzchni (przewidzianej jako dojazd do budynku, miejsce rozładunku surowców oraz magazyn części surowców),
- wykonanie instalacji wodociągowej,	
- wykonanie kanalizacji sanitarnej,	
- wykonanie instalacji energetycznej.	
         Surowcami do produkcji peletu będą zrębki, trociny, słoma z rzepaku, łuska słonecznika, siano. W procesie produkcyjnym nie będą stosowane  odpady oraz lepiszcza. 
Surowiec do zakładu będzie dostarczany  pojazdami ciężarowymi lub ciągnikami rolniczymi i rozładowywany  na utwardzonym placu przy budynku. Magazynowanie  surowca odbywało się będzie na utwardzonym placu oraz wewnątrz hali produkcyjnej.     Surowiec w pierwszej kolejności będzie rozdrabniany w młynie bijakowym, a następnie zostanie  wprowadzony poprzez lej zasypowy do peleciarki. W peleciarce będzie się odbywał proces formowania  peletu poprzez prasowanie  i wtłaczanie do matrycy. Rozdrobniony materiał pod wpływem nacisku  i wilgoci  oraz żywicy znajdującej się  w prasowanym materiale zostanie związany i uformowany.	
          Gotowy pelet będzie przesypywany ręcznie do wago-pakowarki, gdzie będzie pakowany w worki, które po napełnieniu zostaną ułożone na paletach. Proces peletowania będzie prowadzony z zastosowaniem filtrów workowych do wychwytywania pyłu. Oczyszczone powietrze będzie kierowane z powrotem do hali produkcyjnej, a pył zebrany w filtrach okresowo wprowadzany do produkcji peletu jako surowiec. Również substancje z czyszczenia linii do produkcji peletu z wykorzystaniem  sprężonego powietrza będą wprowadzane do leja zasypowego peleciarki 
i wykorzystywane jako surowiec. 	
              Wszystkie urządzenia będą zasilane elektrycznie. 
              Maksymalna zdolność produkcyjna  instalacji wyniesie 800 kg peletu na godzinę. Maksymalna wielkość produkcji w skali roku wynosić będzie  1997 Mg. Linia technologiczna pracować będzie  przez 8 godzin w ciągu doby. Zakład będzie pracował przez 6 dni w tygodniu. W systemie jednozmianowym., w porze dziennej (rozumianej jako przedział  czasu  od godz. 600 do godz. 2200).	
Jak wynika z KIP w bezpośrednim sąsiedztwie  działki inwestycyjnej znajdują się:
- od wschodu – droga lokalna o nawierzchni utwardzonej, a dalej tereny rolne
    i zabudowa miejscowości Wrocieryż (budynek gospodarczy),	
- od północy – droga lokalna, a dalej tereny rolne,	
- od zachodu i południa – tereny rolne.	
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć  realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia  lub których oddziaływania  mieszczą się 
w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do  skumulowania oddziaływań 
z planowanym przedsięwzięciem:
Realizacja inwestycji  powinna być prowadzona w koordynacji z innymi planowanymi zamierzeniami tak, aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m. in. Właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonej inwestycji.
c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:
            Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, paliwa i energie będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
Eksploatacja inwestycji wiąże się z wykorzystaniem  energii elektrycznej oraz wody  na cele socjalno-bytowe, która pobierana będzie z wodociągu gminnego. 
Przedsięwzięcie nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów, realizowane będzie na terenie użytkowanym rolniczo, w otoczeniu otwartych terenów rolnych oraz zabudowy miejscowości Wrocieryż. Na terenie działki inwestycyjnej nie odnotowano występowania chronionych gatunków roślin, grzybów oraz siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie.	
Mając na uwadze powyższe  nie przewiduje się wpływu planowanego przedsięwzięcia  na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.
d) emisji i występowania  innych uciążliwości; przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na  środowisko, oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:
             Podczas prac budowlano-montażowych w sąsiedztwie placu budowy wystąpią potencjalne uciążliwości w tym; emisja hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz będą wytwarzane odpady. W ramach działań minimalizujących wpływ tej fazy na środowisko, teren zajęty w związku z realizacją inwestycji oraz jego zaplecze zlokalizowany winien być z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac uporządkowany.
         Materiały budowlane oraz 	substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia, z kart charakterystyki z których wynika, że mogą stanowić zagrożenie dla wód lub dla gleby, należy magazynować na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca te należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające ich zebranie lub neutralizację, w sytuacji przypadkowego wydostania się z opakowań. 
        Do prac budowlanych wykorzystywany będzie  sprzęt sprawny technicznie,  który będzie na bieżąco kontrolowany pod kątem możliwości występowania wycieków płynów eksploatacyjnych.	
Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urządzeń oraz pojazdów  budowlanych należy prowadzić na terenie specjalnie przygotowanych utwardzonych placów w obrębie zaplecza budowy. Możliwe jest tankowanie i serwisowanie stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych poza ww miejscami, pod warunkiem zabezpieczenia gleby w miejscu ich posadowienia za pomocą materiałów technicznych umożliwiających ujęcie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.	
	Materiały pędne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji, 
w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych.
	Plac budowy zostanie wyposażony  w techniczne  i chemiczne  środki do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych 9np. materiały sorbentowe). 
W przypadku wycieku substancje ropopochodne  zostaną usunięte, zagospodarowane jako odpad.	
	Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter okresowy i odwracalny, a uciążliwości z nią związane  ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Ww emisje  oraz ewentualne uciążliwości akustyczne  podczas prowadzonych prac budowlanych będą minimalizowane tj. prace z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia, 	w szczególności tj. samochody ciężarowe, koparki, spycharki, podnośniki, sprężarki, spawalnicze agregaty prądotwórcze, maszyny do zagęszczania gruntu, kruszarki betonu, młoty, urządzenia do cięcia drewna, betonu i innych materiałów twardych nie będą prowadzone 
w godzinach od 2200 do 600 (poniedziałek-sobota) oraz w dniach  ustawowo wolnych od pracy. Inwestor unikał będzie też pracy pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych a tzw. „biegu jałowym”. Transport materiałów  będzie prowadzony w sposób ograniczający pylenie np. poprzez przykrycie skrzyń samochodów.	
	Transport sprzętu, materiałów i urobku ziemnego prowadzony będzie po wyznaczonych trasach przejazdu na terenie inwestycyjnym i przy wykorzystaniu istniejącej sieci dróg publicznych.	
	Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie wykonania wykopów pod stopy fundamentowe, zbiornik na ścieki bytowe oraz przyłącza do głębokości  2 m p.p.t. Inwestor nie przewiduje prowadzenia odwadniania wykopów ani prowadzenia prac niwelacyjnych, a więc realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodować  zmian  stanu wody na gruncie  ze szkodą dla  gruntów sąsiednich.	
	Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane  na terenie specjalnie przygotowanych placów  zlokalizowanych  w obrębie  terenu budowy , w sposób selektywny, w zależności od rodzaju odpadu luzem (gleba, ziemia, kamienie) lub w pojemnikach. 	
W przypadku odpadów sypkich, mogących ulegać rozwiewaniu  będą one gromadzone pod przykryciem. Odpady niebezpieczne należy magazynować 
w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji. Place i miejsca przeznaczone  do magazynowania odpadów  niebezpiecznych należy zlokalizować na utwardzonym i szczelnym podłożu, 
w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Ww place i miejsca należy wyposażyć w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie lub neutralizację  odpadów , w sytuacji ich przypadkowego wydostania się z pojemnika. Rodzaje i ilości tych urządzeń lub środków należy dostosować do rodzaju i ilości magazynowanych odpadów. 
W przypadku wydostania się odpadów z pojemników należy je niezwłocznie usunąć. Na etapie realizacji Inwestor  zapewni dla potrzeb brygad budowlanych  szczelne sanitariaty, których zawartość będzie odbierana przez uprawniony podmiot i wywożona do oczyszczalni ścieków.	
	Powstałe zanieczyszczone masy ziemne należy w maksymalnym stopniu zagospodarować na terenie inwestycyjnym mając na uwadze zachowanie wartości przyrodniczych, zakaz zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz zapisy art.  101r ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska, tj. zabrania się używania do prac ziemnych gleby lub ziemi, jeżeli jest przekroczona 
w nich dopuszczalna zawartość substancji powodującej  ryzyko,  określona 
w przepisach wydanych na podstawie art. 101a ust. 5, dla gruntów występujących 
w miejscu użycia tej gleby lub ziemi. Ewentualny nadmiar mas ziemnych zostanie przekazany uprawnionym podmiotom.	
            Obszar planowanego  przedsięwzięcia stanowi użytkowany teren rolny. Zamierzenie sąsiaduje z terenami rolnymi, drogami lokalnymi, zabudowaniami gospodarczymi,  na południe w odl. Ok. 60 m  znajduje się najbliższy budynek mieszkalny, dalej w odl. Ok. 500 m mały zbiornik wodny a w odległości ok. 880 m przepływa rzeka Mierzawa. Zgodnie z dokumentacją sprawy na obszarze inwestycyjnym nie stwierdzono występowania chronionych: siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i grzybów, brak na nim drzew i krzewów. Na terenie inwestycji
i pozostałego obszaru oddziaływania stwierdzono występowanie gatunków ssaków (sarna, lis pospolity) oraz chronionych gatunków ptaków. Obszar, na którym realizowane będzie zamierzenie stanowi miejsce żerowania dla pustułki, gawrona, kawki, skowronka i szpaka oraz 	z uwagi na brak drzew może stanowić miejsce lęgowe dla skowronka i potrzeszcza. Zgodnie z informacją przekazaną przez inwestora teren przewidziany pod przedsięwzięcie do czasu jego realizacji będzie regularnie koszony co zmniejszy jego atrakcyjność dla ptaków gniazdujących przy ziemi i powinno zniechęcić do zakładania gniazd. Przed przystąpieniem do wykonania prac ziemnych teren przedsięwzięcia zostanie przeszukany pod kątem występowania zwierząt i ich legowisk. W przypadku stwierdzenia gniazdowania ptaków w obrębie terenu przedsięwzięcia, prace zostaną wstrzymane do czasu wyprowadzenia lęgu lub zostaną wykonane poza okresem lęgowym ptaków (tj. prace będą prowadzone od końca października do początku lutego). Stwierdzone na terenie prowadzonych prac osobniki płazów, gadów czy ssaków zostaną przeniesione poza rejon prac w miejsce o zbliżonych warunkach siedliskowych. Z uwagi na przedstawiony sposób prowadzenia prac, usytuowanie w pobliżu wielkopowierzchniowych upraw rolniczych
i terenów zielonych, zajęcie terenu na potrzeby przedsięwzięcia nie wpłynie na lokalne populacje zwierząt, w tym gatunków chronionych	.
           Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują ustalenia Uchwały nr  XXXV/622/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. Z  2013 r poz. 3314), w której wskazano m. in. Obowiązujące na nim zakazy oraz działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów. Zważywszy na wskazane działania minimalizujące oddziaływanie na zwierzęta przedsięwzięcie nie powinno naruszać zakazu dotyczącego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu. Ponadto na obszarze tym zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych oraz dokonywania zmian stosunków wodnych. Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej 
w związku z realizacją przedsięwzięcia nie będzie prowadzona wycinka drzew 
i krzewów. Realizacja zamierzenia nie wiąże się z likwidowaniem, zasypywaniem 
i przekształcaniem zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych.             Z uwagi na zakres i charakter przedsięwzięcia, w tym brak potrzeby odwadniania wykopów, brak prac niwelacyjnych, nie przewiduje się, aby inwestycja powodowała zmiany stosunków wodnych istotnych dla środowiska przyrodniczego zarówno na etapie realizacji, jak również eksploatacji.	
         Biorąc pod uwagę powyższe, realizacja inwestycji przy uwzględnieniu uwarunkowań  niniejszej opinii, nie będzie naruszać zakazów określonych  
w powyższej uchwale, nie jest także sprzeczna ze wskazanymi działaniami w zakresie czynnej ochrony ekosystemów.	
          Zgodnie z art. 5 pkt. 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe  składają się wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru  oraz związana z nim rzeźba terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka. Mając na uwadze charakter terenu inwestycji oraz planowany zakres zamierzenia nie przewiduje się negatywnego wpływu na wartości ekologiczne. Na obszarze planowanego zamierzenia oraz w jego sąsiedztwie nie zostały zlokalizowane zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego.
	Analizując wpływ na krajobraz stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie powstanie w sąsiedztwie zabudowań miejscowości Wrocieryż, które stanowią część lokalnego krajobrazu, są w niego wpisane i jednocześnie same go kształtują, zatem przedsięwzięcie nie spowoduje istotnych zmian w otaczającym krajobrazie.	
W związku z realizacja przedsięwzięcia nie powstaną źródła zorganizowanej emisji gazów i pyłów do  powietrza. Proces produkcyjny będzie w całości prowadzony wewnątrz zamkniętego budynku. 	
        W budynku produkcyjno-magazynowym planuje się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej oraz ogrzewania elektrycznego. Wszystkie urządzenia będą zasilane elektrycznie. Powietrze z procesu peletowania będzie oczyszczane z pyłów za pomocą filtrów workowych 	o skuteczności ok. 90%, a następnie zawracane do budynku. Na filtry kierowane będzie powietrze znad młyna oraz peleciarki. Źródłem niezorganizowanej emisji gazów i pyłów do powietrza będzie ruch pojazdów po terenie inwestycji, zgodnie z kartą informacyjną będą to 2 pojazdy na dobę. Mając na uwadze zakres przedsięwzięcia	i sposób prowadzenia produkcji peletu realizacja planowanego zamierzenia nie powinna powodować przekroczeń	dopuszczalnych standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2010 r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2010 r nr 16, poz. 87) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 845) poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.
 W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wykonano analizę obliczeniową emisji hałasu do środowiska na etapie eksploatacji planowanej instalacji przy uwzględnieniu emisji ze źródeł planowanych na terenie działki inwestycyjnej nr 333 obręb Wrocieryż tj.:
- planowany budynek produkcyjno-magazynowy, w którym zlokalizowana zostanie linia do produkcji peletu składająca się m. in. Z następujących urządzeń i elementów; młyn bijakowy o mocy akustycznej do 85 dB, kompresor o mocy akustycznej do 97 dB (pracujący maksymalnie 1 godzinę w ciągu jednej zmiany roboczej trwającej 8 godzin), a także peleciarka i wago-pakowarka określone jako źródło o nieistotnym poziomie hałasu. Równoważny poziom hałasu w obiekcie będzie wynosił maksymalnie 88 dB, 
a izolacyjność akustyczna ścian i dachu wyniesie minimum 20 dB,
- ruch pojazdów ciężarowych służących do transportu surowców i produktu gotowego ok. 2 pojazdy w ciągu doby.	
Działalność prowadzona będzie tylko w porze dziennej.	
Zgodnie z KIP najbliższe tereny chronione akustycznie określone na podstawie faktycznego zagospodarowania (brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) to:	
- teren zabudowy zagrodowej (działki nr 335 i 330) zlokalizowany w odległości ok. 35 m i ok. 50 m na południe od granicy działki inwestycyjnej,	
- teren zabudowy jednorodzinnej (działka nr 336/1) zlokalizowany w odległości ok. 90 m na południe od granicy działki inwestycyjnej.	
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r poz. 112) dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A, dla ww terenów chronionych akustycznie, są następujące: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:	
 w porze dziennej  tj. w godzinach  od 600-2200 – Laeq D= 50 dB,	
- tereny zabudowy zagrodowej:	
 w porze dziennej tj. w godzinach  od  600-2200 – Laeq D= 55 dB.	
Jak wynika z obliczeń emisji hałasu zawartych w KIP (poziom hałasu w punktach odbioru i rozkład izofon) funkcjonowanie inwestycji nie będzie powodowało na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie przekroczenia obowiązujących dla nich dopuszczalnych poziomów hałasu w porze dziennej wynikających z ww rozporządzenia. Nie analizowano oddziaływania przedsięwzięcia w porze nocnej, ponieważ zakład pracował będzie wyłącznie w porze dziennej.
          Wykorzystywane urządzenia np. związane z zapewnieniem dostaw energii elektrycznej mogą powodować niewielkie oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego. Biorąc pod uwagę zakres przedsięwzięcia, nie przewiduje się, aby oddziaływanie planowanego zamierzenia w tym zakresie, na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i w miejscach dostępnych dla ludności spowodowało przekroczenie dopuszczalnych standardów jakości środowiska, 
o których mowa w rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r, poz. 2448) t.j.	 
a) w miejscach dostępnych dla ludności, wartości granicznych: 
natężenia pola elektrycznego (E) - 10000 V/m, natężenia pola magnetycznego (H) – 60 A/m 	
B) w miejscach przeznaczonych pod zabudowę: 	
natężenia pola elektrycznego (E) - 1000 V/m, natężenia pola magnetycznego (H) – 60 A/m.
         Woda wykorzystywana na cele socjalno-bytowe  pobierana będzie  z wodociągu gminnego na  warunkach zarządcy. Planowana działalność nie będzie związana 
z wykorzystaniem wody do celów  produkcyjnych oraz powstawaniem ścieków przemysłowych.
         Ścieki bytowe odprowadzane będą do planowanego szczelnego bezodpływowego zbiornika o pojemności ok.5 m3. Jego zawartość będzie okresowo odbierana przez uprawnione podmioty. 	
         Wody opadowe lub roztopowe z terenu działki inwestycyjnej tj. z dachów obiektów oraz z powierzchni utwardzonej, odprowadzane będą powierzchniowo na tereny biologicznie czynne Inwestora, w sposób nie powodujący zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.	
         Jak wskazano w KIP w wyniku procesu produkcyjnego nie powstaną odpady, zebrane w filtrach workowych pyły będą zawracane do procesu. Sposób postępowania 
z odpadami wytwarzanymi w ramach użytkowania obiektu na potrzeby prowadzonej działalności będzie zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi 
w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia	2012 r o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r poz. 699 ze zm.) tzn. odpady powinny być selektywnie magazynowane na terenie Inwestora, w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń  
z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty.
          Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu  planowanej inwestycji na środowisko  gruntowo-wodne.
          W przypadku likwidacji przedsięwzięcia teren należy uporządkować, odpady prawidłowo zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji 
i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

           Z uwagi na zakres i charakter przedsięwzięcia nie jest ono zaliczane do obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. Mając na uwadze wskazane powyżej rozwiązania dotyczące odprowadzania ścieków bytowych, wód opadowych lub roztopowych, gospodarowania odpadami, nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla środowiska. Zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie instalacji do produkcji peletu oraz prowadzenie okresowych przeglądów ograniczy możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych.
        Zakład wyposażony winien zostać w urządzenia przeciwwybuchowe, urządzenia 
i materiały służące na na potrzeby gaśnicze zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Konstrukcja planowanego budynku będzie wykonana z materiałów trudno palnych i w oparciu o przepisy prawa budowlanego.  Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także  wytycznych wynikających z instrukcji eksploatacji dla poszczególnych urządzeń ograniczy możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych.
         Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Uez dnia 16 kwietnia 2014 r zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na  środowisko 
i rozpoczęcie implementacji do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:	
- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk wg. SOPO – System Osłony Przeciwosuwiskowej (pgi.gov.pl), obszarami zagrożenia powodziowego http://mapy.isok.gov.pl/imap/,
- w rozwiązaniach projektowych wymagany jest dobór odpowiednich materiałów 
i technologii wykonania uwzględniający podatność na fale upałów, katastrofalne opady śniegu i silne wiatry,	
- przedsięwzięcie ze względu na swój charakter, lokalizacje jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi takimi jak np. powodzie, fale mrozu, podnoszący się poziom mórz, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych,
- wystąpi emisja do powietrza, w tym gazów cieplarnianych (na etapie realizacji 
i eksploatacji/użytkowania, w związku m. in. Ze spalaniem paliw w pojazdach).
          Z uwagi na powyższe wpływ na zmiany klimatu oceniono jako nieznaczny.
2. Usytuowania przedsięwzięcia – ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska – zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:	
a) planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:	
- obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujściach rzek,	
- obszarach wybrzeży i środowiska morskiego,	
- obszarach przylegających do jezior,	
- obszarach górskich - wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2000 r w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz, Urz. Woj. Święt. Nr 13 poz 104),	
- obszarach leśnych,	
- obszarach stref ochronnych ujęć wód – według informacji zawartych na stronach http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/ i emgsp.pgi.gov.pl/emgsp/,	
- obszarach ochrony uzdrowiskowej – najbliższy obszar ochrony uzdrowiskowej na terenie województwa świętokrzyskiego (uzdrowisko Busko-Zdrój) zlokalizowany jest 
w odległości ok. 20 km od przedsięwzięcia,	
- obszarach o znacznej gęstości zaludnienia – biorąc pod uwagę informacje zawarte w KIP nie przewiduje się ponadnormatywnego  oddziaływania w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, pola elektromagnetycznego,
- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne – w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Michałów,
- terenie parku narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego, w strefie korytarzy ekologicznych istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej, nie koliduje z pomnikami przyrody. 
           Najbliższe obszary sieci ekologicznej Natura 2000 znajdują się w odległości: Dolina Mierzawy PLH260020 ok. 730 m na południe, Dolina Nidy PLB260001 ok. 2,3 km na północny-wschód, Ostoja Nidziańska PLH260003 ok. 3 km na  wschód, Ostoja Kozubowska PLH260029 ok. 5 km na południe od przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Biorąc pod uwagę fakt, że  powyższe obszary chronione znajdują się  poza zasięgiem istotnego oddziaływania przedsięwzięcia nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym 
w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich  integralność i powiązania z innymi obszarami.
b) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest: 	
- na terenie Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
- na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 409 Niecka Miechowska (część SE) – majac na uwadze zakres i charakter inwestycji nie stanowiona zagrożenia dla wód zbiornika,	
- w świetle obowiązujących przepisów Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania i gospodarowania wodami maja zostać osiągnięte poprzez wdrożenie zadań zawartych w dokumentach planistycznych. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonego Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 1911 ze zm. .: Dz. U. z 2016 r poz. 1958) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:
· w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW2000921669 nazwanym Mierzawa od Cieku od Gniewięcina do ujścia, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Przedmiotowa jednolita część posiada status silnie zmienionej części wód, której stan oceniono jako zły, zagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla ww JCWP jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód. Przewidziano dla niej odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu do roku 2027 w związku z brakiem możliwości technicznych;
· na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem PLGW2000100, zaliczonej do regionu wodnego Górnej Wisły. Ocena stanu ilościowego – dobry, stanu chemicznego -  dobry, ocena ryzyka – niezagrożona. Celem środowiskowym dla wskazanej JCWP jest dobry stan chemiczny i ilościowy. Dla wskazanej JCWP nie wprowadzono odstępstwa od celów środowiskowych.	
Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia  dla osiągnięcia  celów środowiskowych wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.	

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2:
        Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji i prac towarzyszących. W trakcie budowy będzie używany sprawny sprzęt oraz zapewniona zostanie właściwa organizacja pracy, co ograniczy uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia. Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie powinno powodować przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń  powietrza, dopuszczalnych poziomów hałasu oraz pola elektromagnetycznego.
       Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w centralnej części kraju, a więc nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko, nie zalicza się również do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz nie należy do przedsięwzięć, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania
 w myśl zapisów Prawa ochrony środowiska.	

       W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie  na środowisko.

                                  POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 									
         					 p.o.  WÓJTA GMINY 	

					   Bogusław Kowalczyk



Otrzymują:
1. Strony postępowania.
2. a/a.
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	





Załącznik nr 1 do decyzji  nr 4/2022 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
 z dnia 10-03-2023 r 	 

CHATAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
(na podstawie przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia)

Przedmiotem przedsięwzięcia jest instalacja do produkcji peletu z surowców pochodzenia roślinnego na działce o nr ewid. 333 obręb 0017 Wrocieryż, gmina Michałów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie.
        W ramach realizacji przedsięwzięcia  przewiduje się:	
- budowę budynku produkcyjno-magazynowego o powierzchni zabudowy do 80 m2, 
w którym zainstalowana zostanie linia do produkcji peletu obejmująca: peleciarkę, młyn bijakowy, wago-pakowarkę, filtry workowe oraz kompresor,
- montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe o pojemności do 5m3, 
- utwardzenie  ok. 140 m2 powierzchni (przewidzianej jako dojazd do budynku, miejsce rozładunku surowców oraz magazyn części surowców),	
- wykonanie instalacji wodociągowej,	
- wykonanie kanalizacji sanitarnej,	
- wykonanie instalacji energetycznej.	
           Surowcami do produkcji peletu będą zrębki, trociny, słoma z rzepaku, łuska słonecznika, siano. W procesie produkcyjnym nie będą stosowane  odpady oraz lepiszcza. 
         Surowiec do zakładu będzie dostarczany  pojazdami ciężarowymi lub ciągnikami rolniczymi i rozładowywany  na utwardzonym placu przy budynku. Magazynowanie  surowca odbywało się będzie na utwardzonym placu oraz wewnątrz hali produkcyjnej.    
        Surowiec w pierwszej kolejności będzie rozdrabniany w młynie bijakowym, 
a następnie zostanie  wprowadzony poprzez lej zasypowy do peleciarki. 
W peleciarce będzie się odbywał proces formowania  peletu poprzez prasowanie 
i wtłaczanie do matrycy. Rozdrobniony materiał pod wpływem nacisku  i wilgoci  oraz żywicy znajdującej się  w prasowanym materiale zostanie związany i uformowany.
          Gotowy pelet będzie przesypywany ręcznie do wago-pakowarki, gdzie będzie pakowany w worki, które po napełnieniu zostaną ułożone na paletach. Proces peletowania będzie prowadzony z zastosowaniem filtrów workowych do wychwytywania pyłu. Oczyszczone powietrze będzie kierowane z powrotem do hali produkcyjnej, a pył zebrany w filtrach okresowo wprowadzany do produkcji peletu jako surowiec. Również substancje z czyszczenia linii do produkcji peletu z wykorzystaniem  sprężonego powietrza będą wprowadzane do leja zasypowego peleciarki 
i wykorzystywane jako surowiec. 	
              Wszystkie urządzenia będą zasilane elektrycznie. 
              Maksymalna zdolność produkcyjna  instalacji wyniesie 800 kg peletu na godzinę. Maksymalna wielkość produkcji w skali roku wynosić będzie  1997 Mg. Linia technologiczna pracować będzie  przez 8 godzin w ciągu doby. Zakład będzie pracował przez 6 dni w tygodniu. W systemie jednozmianowym., w porze dziennej (rozumianej jako przedział  czasu  od godz. 600 do godz. 2200 ).	
Jak wynika z KIP w bezpośrednim sąsiedztwie  działki inwestycyjnej znajdują się:
- od wschodu – droga lokalna o nawierzchni utwardzonej, a dalej tereny rolne
    i zabudowa miejscowości Wrocieryż (budynek gospodarczy),	
- od północy – droga lokalna, a dalej tereny rolne,	
- od zachodu i południa – tereny rolne.	
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